※ 분홍색 글씨는 작성 사례 내용입니다. 참고만 하십시오.

품목 명세서(서식 1)

Commodity List

관 세 분류번호 HSK No	품목번호 Item No	품 명 Commodity	수량/단위 Q'ty/Unit	단가(U$) Price	금액(U$) Total Price	비 고 Remark
8541.40-9030	1	Intensified sCMOS Camera	1 set	56,500	56,500

구매 규격서(서식 2)

Commodity Description

(★★★ 영문으로 작성해주세요.)

종목 번호 Item No.	관세분류 번호 HSK No.	정부물품분류번호(8자리) Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit)	품 명 Description	단 위 Unit	수 량 Q'ty
1	8541.40-9030	41115327	(국문) 증폭 sCMOS 카메라 (영문) Intensified sCMOS Camera	set	1

Ⅰ. 용도(End-user's Use and Feature)

1. Imaging

- To detect photon emission from a focal plane in superior temporal and spatial resolution and save as two-dimensional digital images

- To quantitatively employ digital counts versus photon number by subtracting accurately quantified dark current or read-out noise

- Potential target systems include photon self-emitting ones (flame, plasma, or etc.) or scattering, transmitting, or absorption and re-emitting ones by being illuminated from external light sources

- Following imaging techniques will be held: CH/OH chemiluminescence, CH/OH planar laser-induced fluorescence (PLIF), particle image velocimetry (PIV), schlieren, shadowgraph, and Rayleigh/Mie scattering imaging.

2. Spectroscopy

- Photons emitted from light sources will be illuminated onto a spectrometer, then the camera detects spectrally resolved photons.

- Binning among neighboring pixels will be performed depending on experimental condition.

- Following spectroscopic techniques will be held: Absorption spectroscopy, and laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)

Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods)

1. 주장비(Main body)

1) Camera             1 set

2. 부속장비(accessories)

1) N/A

Ⅲ. 규격(Specificpation)

- 특정 모델명이나 특정 방식(type)은 기재 불가, 주요 성능이나 규격위주로 기재

1. Minimum gate width < 10 ns

2. Pixels ≧ 2048 x 2048

3. Peak quantum efficiency ≧ 20%

4. Non-linearity ≦ 1%

5. Read-out noise (for single shot) < 20 e-

6. Wavelength coverage : 400-900 nm (necessary)

Ⅳ. 관련법령에 따른 필수 면허‧자격 사항(Compulsory Licenses and Qulifications required by relevant laws or regulations)

1. N/A

※ 예시 : 방사선동위원소 또는 발생장치 판매허가증, 의료기기수입허가증, 정보통신공사업, 기상장비업, 건축사사무소 신고업, 설계‧감리업 등

Ⅴ. 기타 조건(Remarks)

- 설치조건, 보증조건, 훈련 조건, 지급방식, 최종선적일(납기) 등 -

1. Payment(지급조건):

- 90% of contract amount on shipment by L/C

- 10% of contract amount after installation.

2. Delivery(선적일): Shipment Within 150 days after issuing L/C

3. Freight(인도조건): FCA

4. Warranty(보증조건): 12 month after installation

규 격 적 합 조 사 표(서식 3-A)

Investigation Table of Suitable Specification

HSK. No 8541.40-9030	물품분류번호 41115327	Item. No : 1	품 명 : 증폭 sCMOS 카메라 COMMODITY : Intensified sCMOS Camera
제품설명 (Description)	제작자(생산국) Maker(Source)		PCO (Germany)	Andor (UK)
	Model		Dicam C1 25-GAAS-P43	iStar ICCD : DH334T-18F-73
	Unit Price( $, FCA조건)		56,500	59,000
	국내취급사		Samwoo Scientific	Dongwoo Optron
Ⅰ. 용도(End-user's Use) Photon detection within extremely short time duration down to few nanoseconds Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods) 1. 주장비(Main body) 1) Camera 1 set 2. 부속장비(accessories) 1) N/A Ⅲ. Performance & Specification 1. Minimum gate width < 10 ns 2. Pixels ≧ 2048 x 2048 3. Peak quantum efficiency ≧ 20% 4. Non-linearity ≦ 1% 5. Read-out noise (for single shot) < 20 e- 6. Wavelength coverage : 400-900 nm (necessary) Ⅳ. 기타조건(Remarks) 1. Payment(지급조건): - 90% of contract amount on shipment by L/C - 10% of contract amount after installation. 2. Delivery(선적일) - Shipment Within 150 days after issuing L/C 3. Freight(인도조건): - FCA 4. Warranty(보증조건): - 12 month after installation			Yes Yes 4 ns 2048 x 2048 > 30% < 1% < 1.5 e- 370-920 nm Yes Yes Yes Yes	Yes Yes 5 ns 2048 x 2048 > 25% < 1% < 5 e- 280-910 nm Yes Yes Yes Yes

주) 본 ‘규격적합 조사표’는 구매규격에 적합한 모델을 명시한 표로서, 실질적 경쟁성을 파악하기 위해 입찰게시 전 공개될 수 있으며, 개찰 후 기술검토 시 심사기준이 되므로 작성 시 주의를 요함.

붙임자료: 조사업체별 견적서 각 1부(카탈로그 등 포함)

외국산 기자재 구매규격·시장조사서(서식3-B)

[작성대상: 2개사 이상 규격적합사의 대비규격(핵심규격 기준) 작성이 불가한 경우]

시장조사서는 규격적합조사표 작성이 불가한 경우에만 제한적으로 작성하는 서식이며, 나라장터에 공개되는 자료이므로 논리정연하게 작성하여야 함. 경쟁입찰 대상인데 대비규격 작성이 불가한 경우로 상·하위 규격 제품을 모두 조사하여야 함. 또한, 수요목적은 고려하지 않고 막연히 특정사 제품이 좋다는 사유로 작성해서는 안됨

□ 품명

ㅇ 국문:

ㅇ 영문:

* 영문과 국문 병행 기재

□ 수요목적

ㅇ

ㅇ

□ 수요목적상 요구되는 핵심규격 또는 성능

중요도 순위	항 목	규격(제원)	비 고
1
2
3

* 구매규격 중에서 중요도 순위로 3가지 이내로 기재

* 핵심규격이나 성능은 수요목적상 요구되는 산출치를 말하며,  특정사의 특정 처리방식을

핵심규격(성능)으로 기재해서는 안됨

□ 제조업체 조사내역

구분	제조사명	제조국	핵심규격(중요도 1순위 기준)		국내 대리점 등 연락처
			모델명	규격(제원)	회사명	담당자	전화
상위 규격
동등 (유사) 규격
하위 규격

* 실질적인 시장조사 내역을 파악하기 위한 것으로 1개 업체만 조사된 경우는 요청서 반려조치 예정

* 상위규격, 동등(유사), 하위규격은 구매규격 중 핵심규격(중요도 1순위) 기준

* 상위규격, 동등(유사), 하위규격별로 조사된 제조업체(가능한 2개 이상)를 기재

□ 수요목적상 요구되는 국제 또는 국내 표준규격 여부

* 국제 기구 등의 가이드라인이나 국내 법규상 요구되는 기준 등

□ 심의회 등에서 구매규격 선정 및 경쟁성 검토여부

* 심의회 개최여부, 검토대상 업체명, 검토대상 핵심 규격 등 기재(심의결과 첨부도 가능)

* 심의회가 없었다면 내부보고 자료를 첨부

□ 구매요구 물품의 다른 기관 사용사례

구분	사용기관		제조사명	제조국	핵심규격(중요도 1순위 기준)
					모델명	규격(제원)
	기관명	소재국
상위 규격
동등 (유사) 규격
하위 규격

* 상,하위 규격에 관계없이 공공 또는 민간기관 사용사례 기재

* 국내에 사용사례가 없으면 외국의 유사기관이 사용하고 있는 사례를 기재

□ 구매요청 규격보다 낮은 규격을 구매하면 안되는 사유(수요목적 기준)

* 핵심규격(1,2,3순위)이 수요 목적상 ‘왜’ 필요한지(하위규격 사용 시 기술적 문제 포함)를 기재

□ 기타 수요기관 의견

ㅇ 시장조사 관련 수요기관의 종합 의견 기술

ㅇ 구매규격 중 상기 핵심규격 기준으로 동등이상 제품이 입찰에 응할 경우 수용하겠습니다.(필수 기재 사항)

□ 붙임자료

ㅇ 조사업체별 견적서 각 1부

201 .  .  .

수요기관장     (인)

구매요청금액  산출근거(샘플)

※ 산출근거(서식)은 ‘첨부 (외자 3) 구매요청금액 산출근거(엑셀서식)’을 활용하여 작성하시기 바랍니다.

[단위 :U$, 인도조건: FCA(항공+해상) / FOB(해상)]

배정항목	산 출 기 초 (물품대금을 기준으로 하여 배정)	비 고
(물품대금)	ㅇ 구매물품대금(견적금액) - Gas Chromatograph 87,900 × 1 Set = 87,000 - Rotary Vaccum Evaporator 17,590 × 1 Set = 17,500 Total: 104,500
(통관료)	ㅇ 물품대금의 2%: 104,500 × 2% = 2,090
(운송료)	ㅇ 물품대금의 1%: 104,500 × 1% = 1,045
(보험료)	ㅇ 물품대금의 1%: 104,500 × 1% = 1,045
(관세)	(학술연구용 감면 기준) ㅇ 물품대금의 1.6%: 104,500 × 1.6% = 1,672	ㅇ 관세는 통상 8%로 부과되나, 학술연구용으로 감면(감면율: 80%)받는 경우 부과율은 1.6%로 산정 ※ FAT협정국인 경우 관세: 0%
(부가세)	(학술연구용 감면 기준) ㅇ 물품대금의 2%: 104,500×2%=2,090	ㅇ 부가세는 통상 10%이나, 학술연구용으로 감면(감면율: 80%)받는 경우 부과율은 2%로 산정
(기타)	ㅇ 조달청 중앙조달 의뢰 수수료 등은 별도로 부과됨 ㅇ 수입대행 의뢰할 경우 별도 수수료 발생	※ 조달수수료: 계약금액(~100만불): 1.2% ※ 수입대행수수로: 건당 27,500원

※ 산출방식은 조달청 인도조건별 예산배정액을 적용한 것입니다.

※ 관세 또는 부가세 감면 시는 감면 비율만큼 제경비를 감하여 책정

대비모델 조사서(서식 3-C)

소액외자(4만불 이하일 경우 규격적합조사표 또는 시장조사서 대신 작성함)

관세 분류 번호 HSK No.	품목번호 Item No.	품명 Commodity	수량/단위 Q'ty/Unit	대비모델(2개사 이상)						비고 Remark
				단가(U$) Price	금액(U$) Total Price	제작사	모델명	국내공급업체	전화번호

※ 대비모델은 경쟁 가능한 2개사 이상을 기재하시고 대비모델은 견적서 규격검토를 생략합니다.

상기 대비모델은 구매규격에 대하여 충족함을 확인합니다.

201 .  .  .

수요기관장     (인)

수 의 계 약  사 유 서(작성예시)

1. 사    유

o 구매요청한 품목은 기 도입된 (장비명)의 유지보수를 위한 부품으로서 국산대체가 불가능하고 또한 장비의 품질확보를 위하여 원제작자의 부품을 구매하고자 함

2. 관련 법규

o 국가를당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 1항 2호 사목

( 이미 조달된 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우)

3. 계약대상자 주소

o 국내 대리점(회사명 및 주소, 전화,Fax)

o 공급자(회사명 및 주소, 전화,Fax)

o 제작자(회사명 및 주소, 전화,Fax)

4. 기 보유장비 현황

장 비 명

구입년도

보유대수

조달청계약번호

201 .  .  .

수요기관장     (인)

구매물품의 용도(수요기관 사업의 목적 등) 기술

구매물품의 구성(주장비, 부속장비로 구분하고, 수량 및 단위까지 기재) 구분 기술

- 주장비: 해외에서만 공급(외화투찰)

- 부속장비: 해외 뿐만 아니라

국내에서도 공급 가능

(원화투찰도 가능)

구성품별 성능 및 사양 등을 기술, 품질 및 성능 등에 관한 기술규격을 성능위주로 작성하되, 경쟁성이 가능하도록 작성

- 경쟁제한 요소인 특정규격(특허,

모델명 등)은 지양

- 경쟁입찰이 가능한 일반규격으로

구매규격 작성

- 수치규격, 방식은 범위를 설정하여

명확한 기준 제시

(일반 나열식 규격 작성 지양)

관련법령에 따른 필수면허, 자격사항 기재

지급조건, 납품기한(선적일), 인도조건, 보증조건 등 기재

사업의 목적, 구매물품의 용도

-구매규격서의 내용 중에서 중요도 순

으로 기재

-핵심규격이나 성능은 수요목적을 달성

하기 위하여 필수적인 산출치를 작성

-특정사의 특정 처리방식을 핵심규격

(성능)으로 기재해서는 안됨

예) 특허 등

-구매규격서에 적합한 제품(=동등규격)

보다 상위 제품은 ‘상위규격’, 하위 제

품은 ‘하위규격’

-핵심규격은 위 ‘수요목적상 요구되는

핵심규격 또는 성능’에서 중요도 1순위

규격

수요기관(연구실) 내부적으로 단일규격을 선정하게된 보고자료 또는 회의자료

조사업체의 국내, 해외 사용 사례

- 위 ‘수요목적상 요구되는 핵심규격

또는 성능’이 필요한 사유 명시

- 하위규격제품을 사용하면 수요목적

상 어떤 문제가 있는지 기재

완벽한 시장조사를 진행하기는 어려우므로, 구매규격 중 상기 핵심규격 기준으로 동등이상 제품이 입찰에 응할 경우 수용여부는 ‘수용’으로 기재해야함